**3.Cauruļveida siltumnīcas**

##  Siltumnīca ALFA



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca ALFA ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   | **313,40 EUR**  |
| **ALFA papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   |  **142,30 EUR**  |
| **Siltumnīca ALFA ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   | **382,84 EUR**  |
| **ALFA papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   |  **174,48 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Cinkots tērauds (kvadrātveida caurule)  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2.1m  |
| Papildsekcija  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2.1m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 6 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 50 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | nē  |

\* **Visas cenas ir uzrādītas bez PVN 21%**

##  Siltumnīca BETTA



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca BETTA ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   | **399,78 EUR** |
| **BETTA papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   | **201,59 EUR**  |
| **Siltumnīca BETTA ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   | **474,32 EUR**  |
|  **BETTA papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   | **233,77 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Cinkots tērauds (kvadrātveida caurule)  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2.1m  |
| Papildsekcija  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2.1m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 7 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 230 kg/m² lietojot teleskopiskos balstus (**arkas ik pēc** **70cm**)  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | nē  |
| Jumta vēdināšanas lūkas un to automātiskie atvērēji  | Nav paredzēti  |
| Ziemas periodā nepieciešami papildus stiprinājumi  | Teleskopiskie balsti (iekļauti komplektā)  |

 \* **Visas cenas ir uzrādītas ar PVN 21%**

## Siltumnīca Delta



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca DELTA ar 4 mm polikarbonātu 2.5x2.2 m 5.5 m2**   | **435,36 EUR**  |
|  **DELTA papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 2.5x2.2 m 5.5m2**   | **218,53 EUR**  |
| **Siltumnīca DELTA ar 6 mm polikarbonātu 2.5x2.2 m 5.5 m2**   |  **530,22 EUR**  |
|  **DELTA papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 2.5x2.2 m 5.5m2**   | **267,65 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Cinkots tērauds (kvadrātveida caurule)  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 2.5m., Garums: 2.2m, Augstums: 2.1m  |
| Papildsekcija  | Platums: 2.5m, Garums: 2.1m, Augstums: 2.1m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 8 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 180 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | nē  |

\* **Visas cenas ir uzrādītas ar PVN 21%**