4. Fermer industriālās siltumnīcas.

## Siltumnīca FERMER 4,2m platums



|  |  |
| --- | --- |
|  **Siltumnīca Fermer ar 6 mm polikarbonātu 4.2x4.2 m 17.64 m2**  |  **1630,60 EUR**  |
| **Fermer papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 4.2x2.1 m 8.82m2**  | **346,06 EUR**  |
| **Siltumnīca Fermer ar 8 mm polikarbonātu 4.2x4.2 m 17.64 m2**  | **1723,04 EUR**  |
| **Fermer papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 4.2x2.1 m 8.82m2**  | **365,42 EUR**  |
| **Siltumnīca Fermer ar 10 mm polikarbonātu 4.2x4.2 m 17.64 m2**  | **1813,79 EUR**  |
| **Fermer papildsekcija ar 10 mm polikarbonātu 4.2x2.1 m 8.82m2**  | **383,57 EUR**  |
| **Jumta vēdināšanas lūka**  | **101,64 EUR**  |
| **Automātiskais lūkas atvērējs ( reakcija uz temperatūru)**  | **145,20 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Profilēts cinkots tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 4.2m, Garums: 4.2m, Augstums: 3,2m  |
| Papildsekcija  | Platums: 4.2m, Garums: 2.1m, Augstums: 3,2m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 6mm,8mm vai 10mm  |
| Montāžas laiks  |  Pamatpaka: ~20 stundas, Papildsekcija: ~6 stundas  |
| Sniega slodze kg/m²  | 500 kg/m²  |
| Pamati  |  Ieteicams izmantot skrūvpāļus (nopērkami atsevišķi)  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | Nē  |

## Siltumnīca FERMER 7,5m platums



|  |  |
| --- | --- |
|  **Siltumnīca Fermer ar 6 mm polikarbonātu 7.5x4.2 m 31.50m2**  | **2686,20 EUR**  |
|  **Fermer papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 7.5x2.1 m 15.75m2**  | **550,55 EUR**  |
| **Siltumnīca Fermer ar 8 mm polikarbonātu 7.5x4.2 m 31.50m2**  | **2882,22 EUR**  |
| **Fermer papildsekcija ar 8 mm polikarbonātu 7.5x2.1 m 15.75m2**  | **5,88,06 EUR**  |
| **Siltumnīca Fermer ar 10 mm polikarbonātu 7.5x4.2 m 31.50m2**  | **2906,42 EUR**  |
| **Fermer papildsekcija ar 10 mm polikarbonātu 7.5x2.1 m 15.75m2**  | **623,15 EUR**  |
| **Jumta vēdināšanas lūka**  | **101,64 EUR**  |
| **Automātiskais lūkas atvērējs ( reakcija uz temperatūru)**  | **145,20 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Profilēts cinkots tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 7.5m, Garums: 4.2m, Augstums: 3,8m  |
| Papildsekcija  | Platums: 7.5m, Garums: 2.1m, Augstums: 3,8m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 6mm, 8mm vai 10mm  |
| Montāžas laiks  | Pamatpaka: ~20 stundas, Papildsekcija: ~6 stundas  |
| Sniega slodze kg/m²  | 500 kg/m²  |
| Pamati  |  Ieteicams izmantot skrūvpāļus (nopērkami atsevišķi)  |

****