2.Tuneļveida siltumnīcas

##  Siltumnīca Tunnel-Mini Perčina



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca TUNNEL- MINI ar 4 mm polikarbonātu 6.43 m2**   | **303,23 EUR**  |
| **Siltumnīca TUNNEL- MINI ar 6 mm polikarbonātu 6.43 m2**   | **398,09 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Profilēts cinkots tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 1,56m., Garums: 4,125m., Augstums: 1,75m  |
| Siltumnīcas papildsekcija  | Nav paredzēta  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 8 stundas  |
| Pamati  | Nav nepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 90 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | nav  |
| Jumta vēdināšanas lūkas un to automātiskie atvērēji  | Nav paredzēti  |
| Ziemas periodā nepieciešami papildus stiprinājumi  | jā  |

## Siltumnīca Tunnel-Dvushka



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca Dvushka ar 4 mm polikarbonātu 2x2 m 4 m2**  | **271,04 EUR**  |
|  **Dvuška papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 2x2 m 4 m2**  | **106,72 EUR**  |
|  **Siltumnīca Dvushka ar 6 mm polikarbonātu 2x2 m 4 m2**  | **355,74 EUR**  |
| **Dvuška papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 2x2 m 4 m2**  | **143,99 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Profilēts cinkots tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 2m., Garums: 2m., Augstums: 2.20m  |
| Siltumnīcas papildsekcija  | Platums: 2m., Garums: 2m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 8 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 240 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | jā  |
| Jumta vēdināšanas lūkas un to automātiskie atvērēji  | Nav paredzēti  |
| Ziemas periodā nepieciešami papildus stiprinājumi  | Nē  |

## Siltumnīca STRELKA 2,6



|  |  |
| --- | --- |
|  **Siltumnīca Strelka 2.6 ar 4 mm polikarbonātu 2.6x2 m 5.2 m2**   |  **364,21 EUR**  |
| **Strelka 2.6 papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 2.6x2 m 5.2m2**   | **159,24 EUR**  |
|  **Siltumnīca Strelka 2.6 ar 6 mm polikarbonātu 2.6x2 m 5.2 m2**  |  **447,22 EUR**  |
| **Strelka 2.6 papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 2.6x2 m 5.2m2**  |  **199,89 EUR**  |
| **Jumta vēdināšanas lūka**  | **42,35 EUR**  |
| **Automātiskais lūkas atvērējs ( reakcija uz temperatūru)**  | **42,35 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Profilēts cinkots tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 2.6m, Garums: 2m, Augstums: 2.5m  |
| Papildsekcija  | Platums: 2.6m, Garums: 2m, Augstums: 2,5m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 10 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 360 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | jā  |
| Jumta vēdināšanas lūkas un to automātiskie atvērēji  | Var pasūtīt  |

\* **Visas cenas ir uzrādītas ar PVN 21%**

## Siltumnīca STRELKA 3,0



|  |  |
| --- | --- |
| **Siltumnīca Strelka 3,0 ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   |  **374,37 EUR**  |
| **Strelka 3,0 papildsekcija ar 4 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   | **167,71 EUR**  |
|  **Siltumnīca Strelka 3,0 ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6 m2**   | **459,07 EUR**  |
|  **Strelka 3,0 papildsekcija ar 6 mm polikarbonātu 3x2 m 6m2**   | **208,36 EUR**  |
| **Jumta vēdināšanas lūka**  | **42,35 EUR**  |
| **Automātiskais lūkas atvērējs ( reakcija uz temperatūru)**  | **42,35 EUR**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Karkass  | Galvanizēts tērauds  |
| Siltumnīcas izmēri  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2,5m  |
| Papildsekcija  | Platums: 3m, Garums: 2m, Augstums: 2,5m  |
| Siltumnīcas pārsedzamais materiāls  | Šūnu polikarbonāts caurspīdīgs 4mm vai 6mm  |
| Montāžas laiks  | Aptuveni 10 stundas  |
| Pamati  | Nav niepieciešami  |
| Sniega slodze kg/m²  | 480 kg/m²  |
| Durvis divdaļīgas - augstākā daļa ventilācijai  | jā  |

\* **Visas cenas ir uzrādītas ar PVN 21%**